<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE dita PUBLIC "-//OASIS//DTD DITA Composite//EN" "ditabase.dtd"><dita>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.title">Importuj złożenia narzędzi z MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.abstract">
  <shortdesc>Otwiera zadanie narzędzi z Machining Cloud</shortdesc>
	<p>Użyj aplikacji lub witryny internetowej Machining Cloud, aby wybrać, zdefiniować i złożyć swoje wirtualne narzędzia. Następnie użyj opcji ESPRIT, aby wyeksportować zadanie Machining Cloud. Kliknij Otwórz zadanie w Machining Cloud, aby zaimportować i utworzyć narzędzia w ESPRIT w celu dokładnego wykrywania kolizji podczas symulacji.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42518"/>
</prolog>
</topic>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.title">Wysyłam do Machining Cloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.abstract">
  <shortdesc>Eksportuje struktury do Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>W ESPRIT wybierz struktury, które chcesz obrabiać i kliknij Wyślij do Machining Cloud, aby wyeksportować je do aplikacji Machining Cloud. Zaimportuj struktury obróbki w aplikacji Machining Cloud, wybierz preferowaną strategię obróbki, wybierz zalecane narzędzie lub jedną z alternatywnych opcji i dodaj je do zadania. Następnie wyeksportuj zadanie do ESPRIT.
</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42519"/>
</prolog>
</topic>

</dita>