<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE dita PUBLIC "-//OASIS//DTD DITA Composite//EN" "ditabase.dtd"><dita>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.title">Importa assiemi di utensili da MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.abstract">
  <shortdesc>Apre un lavoro di attrezzaggio da Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>Usa l'app Machining Cloud o il sito web per selezionare, definire e assemblare i tuoi utensili da taglio virtuali. Quindi, utilizza l'opzione ESPRIT per esportare il tuo Machining Cloud Job. Fare clic su Apri un lavoro Machining Cloud per importare e creare gli strumenti in ESPRIT per un rilevamento accurato delle collisioni durante la simulazione.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42518"/>
</prolog>
</topic>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.title">Invia a MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.abstract">
  <shortdesc>Esporta le feature create all'interno di ESPRIT nel Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>In ESPRIT, seleziona le feature che desideri lavorare e fai clic su Invia a Machining Cloud per esportarle nell'app Machining Cloud. Importa le caratteristiche di lavorazione nell'app Machining Cloud, scegli la tua strategia di lavorazione preferita, seleziona l'utensile consigliato o una delle altre scelte alternative e aggiungile al lavoro. Quindi, esporta il lavoro in ESPRIT.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42519"/>
</prolog>
</topic>

</dita>