<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE dita PUBLIC "-//OASIS//DTD DITA Composite//EN" "ditabase.dtd"><dita>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.title">Importar conjuntos de herramientas de MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.abstract">
  <shortdesc>Abre un trabajo de herramientas desde Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>Utilice la aplicación o el sitio web de Machining Cloud para seleccionar, definir y ensamblar sus herramientas de corte virtuales. Luego, use la opción ESPRIT para exportar su trabajo de Machining Cloud. Haga clic en Abrir un trabajo de mecanizado en la nube para importar y crear las herramientas en ESPRIT para una detección precisa de colisiones durante la simulación.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42518"/>
</prolog>
</topic>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.title">Enviar a MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.abstract">
  <shortdesc>Exporta características creadas dentro de ESPRIT a Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>En ESPRIT, seleccione las funciones que desea mecanizar y haga clic en Enviar a Machining Cloud para exportarlas a la aplicación Machining Cloud. Importe las funciones de mecanizado en la aplicación Machining Cloud, elija su estrategia de mecanizado preferida, seleccione la herramienta recomendada o una de las otras opciones alternativas y agréguelas al trabajo. Luego, exporte el trabajo a ESPRIT.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42519"/>
</prolog>
</topic>

</dita>