<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE dita PUBLIC "-//OASIS//DTD DITA Composite//EN" "ditabase.dtd"><dita>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.title">從 MachiningCloud 導入刀具組件</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.abstract">
  <shortdesc>從 Machining Cloud 開啟刀具作業.</shortdesc>
	<p>使用 Machining Cloud 應用程式或網站來選擇、定義和組裝您的虛擬切削刀具。 然後，使用 ESPRIT 選項匯出您的 Machining Cloud 作業。 按一下「開啟加工雲作業」以在 ESPRIT 中匯入並建立工具，以便在模擬過程中進行準確的碰撞偵測.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42518"/>
</prolog>
</topic>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.title">發送至MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.abstract">
  <shortdesc>將 ESPRIT 內建立的特徵匯出到 Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>在 ESPRIT 中，選擇您想要加工的特徵，然後按一下傳送至 Machining Cloud 將它們匯出到 Machining Cloud 應用程式。 在 Machining Cloud 應用程式中匯入加工功能，選擇您首選的加工策略，選擇推薦的刀具或其他替代選項之一，然後將其新增至作業。 然後，將作業匯出到 ESPRIT.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42519"/>
</prolog>
</topic>

</dita>