<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE dita PUBLIC "-//OASIS//DTD DITA Composite//EN" "ditabase.dtd"><dita>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.title">Importer des assemblages d'outil depuis le MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.abstract">
  <shortdesc>Ouvre un job d'outils depuis le Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>Utilisez l'App Machining Cloud  ou le site internet pour sélectionner, définir, et assembler vos outils de coupe virtuels. Ensuite, utilisez les options ESPRIT pour exporter votre Job Machining Cloud. Cliquez sur Ouvrir un Job Machining Cloud pour importer et créer des outils dans ESPRIT pour une détection précise des collisions pendant la simulation. </p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42518"/>
</prolog>
</topic>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.title">Envoyer au MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.abstract">
  <shortdesc>Exporte des séquences créées dans ESPRIT vers le Machining Cloud.</shortdesc>
	<p>Dans ESPRIT, sélectionnez les séquences que vous souhaitez usiner et cliquez sur Envoyer au Machining Cloud pour les exporter vers l'App Machining Cloud. Importez les séquences d'usinage dans l'App Machining Cloud, choisissez vos stratégies d'usinage favorites, sélectionnez les outils recommendés ou un autre de votre choix, et ajoutez-les à votre job. Puis, exporter le job dans ESPRIT.</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42519"/>
</prolog>
</topic>

</dita>