<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE dita PUBLIC "-//OASIS//DTD DITA Composite//EN" "ditabase.dtd"><dita>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.title">Import tool assemblies from MachiningCloud</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.OpenCloudJob.abstract">
  <shortdesc>MachiningCloudから工具ジョブを開く。</shortdesc>
	<p>MachiningCloudアプリまたはWebサイトを使用して、仮想切削工具を選択、定義、アセンブリを構成します。次に、MachiningCloudのESPRITオプションを使用して、MachiningCloudジョブをエクスポートします。その後、ESPRITの[MachiningCloudジョブを開く]をクリックして、シミュレーションで正確な干渉検出を行うための工具をESPRITにインポートして作成します。</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42518"/>
</prolog>
</topic>

<topic id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures">
<title id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.title">MachiningCloudに送る</title>
<abstract id="ESPRIT.MachiningCloud.Command.Cloud.WriteFeatures.abstract">
  <shortdesc>ESPRIT内で作成したフィーチャをMachiningCloudにエキスポートする。</shortdesc>
	<p>ESPRITで、1つ以上の加工フィーチャを選択し、[Machining Cloudに送る]をクリックしてMachiningCloudアプリにエクスポートします。MachiningCloudで加工フィーチャをインポートして、各フィーチャの加工方法を選択し、推奨工具または選択肢から工具を選択して、ジョブに追加します。その後、ジョブをESPRITにエクスポートします。</p>
</abstract>
<prolog>
	<resourceid id="42519"/>
</prolog>
</topic>

</dita>